{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["外委"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"外委","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[21,0,27,0],[21,1,27,1],[21,2,27,2],[21,4,27,4],[21,5,27,5],[28,0,33,0],[28,1,33,1],[28,2,33,2],[28,4,33,4],[28,5,33,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2026年度春季各系统设备检修项目招标明细"]
["序号","设备编号","设备名称","检     修    内    容","不含税分项报价（元）","备注"]
[]
[1,56.01,"回转窑（一）","1.更换窑尾密封钢片（三层一套）；"]
[{"$nulls":3},"2.重新制作窑头密封钢片下部灰斗（包工包料）；"]
[2,57.01,"回转窑（二）","3.更换大齿圈所有弹簧板，修复销轴孔、更换销轴（12组）；"]
[{"$nulls":3},"4、更换3#轮带两侧的档环（18件）；"]
[3,"57.02b","熟料破碎机","2、熟料破碎机辊轴、砂页岩破碎辊轴在线堆焊（包工包料）"]
[4,"65.01a","熟料输送机","1.更换头轮总成，反平找正；"]
[5,41.06,"立磨（二）","1、磨盘铠甲板、护板更换一套"]
[{"$nulls":3},"2、选粉机出口至收尘器管道挖补（约10平左右，含施工脚手架）"]
[6,42.01,"入库提升机","1、头部覆胶瓦片更换（B1000）"]
[7,null,"窑尾布袋收尘器","1、原预留一区电场拆除（4.0*12.5*22.5m），室内清灰"]
[{"$nulls":3},"2、窑尾净气室壳体喷砂打磨、检查漏点并修复、刷防腐漆（总面积约1700平方米）（漆甲供）"]
[8,null,"预热器烟囱","预热器烟囱（直径4m，厚12mm）地平23米-65米段部分更换，110-113米段拆除，刷两米红白警示色。（钢材甲供）"]
[9,84.32,"水泥磨Φ4.2*13m（一）","1、更换挡料圈（活化环）共84块，更换磨尾防堵篦板一套，更换磨进料端内二圈、中圈、外二圈衬板共60块，更换二仓2-6环波纹板210块，四室衬板245块。"]
[10,84.32,"水泥磨Φ4.2*13m（二）","2、滑履瓦、磨机回转系统找正处理"]
[11,84.01,"NSE800提升机（一）","扭力臂加工校正，头轮找正，传动系统找正"]
[12,84.02,"NSE800提升机（二）","更换备用头部链轮总成"]
[13,86.53,"NSE400提升机","下链轮内置配重系统总成改造（更换下链轮两侧轴座及张紧）"]
[14,84.14,"辊压机CLF170-100","扭力盘销轴修复、更换关节轴承"]
[15,"02.02","矿山锤式破碎机","1、破碎机转子、小皮带轮轴承检查、调节轴承间隙。"]
[{"$nulls":3},"2、更换大皮带轮37根窄V带及破碎机前后蓖床。"]
[{"$nulls":3},"3、拆装破碎机壳体，更换机体内部分衬板及螺丝，以及外壳体螺丝，做法兰密封。"]
[{"$nulls":3},"4、更换锤头、锤轴、锤轴挡盖。"]
[{"$nulls":3},"5、补焊壳体磨损位置。"]
[{"$nulls":3},"6、加固破碎机入料口工字钢结构。"]
[{"$nulls":3},"7、加固焊接破碎机下料口、各头尾部位置下料溜子切掉以及其他焊接工作。"]
[16,"02.01","矿山重型板式喂料机","1、板喂机链板两侧挡料板部分切掉更换，其他位置附板"]
[{"$nulls":3},"2、更换80块链板、部分边托辊、中间托辊、下托辊及整体找平。"]
[{"$nulls":3},"3、检查加固入料口撞击点耐磨板。"]
[{"$nulls":3},"4、石灰石入料口四周加固。"]
[{"$nulls":3},"5、更换头部花轮及尾轴"]
[{"$nulls":3},"6、板喂机下收尘损坏位置修补"]